尿碘检测仪等医疗设备议价采购公告

**第一部分 投标邀请**

南京市溧水区人民医院，东南大学附属中大医院溧水分院对尿碘检测仪等设备进行议价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件。

**1、项目编号**：LSRY-YJ2018-16

**2、项目名称**：医疗设备

**3、 设备名称：**

**（1）尿碘检测仪；（2）体位垫；（3）铅衣 铅帽；（4）胸腔镜器械**

**4、供应商资格条件**

4.1 应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力,提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供参加政府采购活动前一年的财务状况报告；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供参加政府采购活动前三个月内依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料；

**4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：**

（1）具有本次采购货物的销售资格；

**5、报价产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，并对来源的合法性负责；属于国家强制认证的产品必须通过认证。**

**6、强制采购节能产品，优先采购环境标志产品。**

**7、响应性文件份数：**正本壹份副本贰本。

**8、**报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等**。**

9、供应商应按照询价文件要求编制报价文件，应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。报价文件应包含企业法人营业执照（或法人证明）、税务登记证复印件、法人代表授权书，、开户银行和帐号等相关资格证明文件、《报价表》、所供货物品牌、型号、规格、配置和技术指标、技术资料或彩页和服务承诺（报价文件不全的按无效报价处理）。属于集成项目的，应有具体实施方案且符合要求等。否则，按照不响应处理。

10、报价应用人民币报价

11、售后服务承诺

12、评审与成交标准

评审，询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明、同类问题表达不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应由本人签字并附身份证明。

成交标准：2-3轮报价，符合条件低价中标

13、合同采用南京市溧水区政府采购合同

**14、递交响应性文件时间、地点：**2018年5月4日上午8：00至8：30，请将报价文件一式叁份密封送达南京市溧水区人民医院三楼采购办， 8：30点开标。

**15、采购单位咨询：**采购办 陈六生 18951883889

**现场勘察咨询**：设备科 花科长 025-56232024

南京市溧水区人民医院

东南大学附属中大医院溧水分院

2018年5月2日

**第二部分 采购要求：**

**包1 尿碘检测仪 预算：16000元**

1、所用试剂为南京市中标产品（提供中标相关文件）；

2、检测原理采用溶出伏安法溶出伏安法；

3、测定标的物为无机碘离子；

4、正确度：系统性偏倚≤ ±10%

5、精密度：当尿碘浓度<100μg/L时，CV≤15%；当尿碘浓度>100μg/L，CV≤10%；

6、测试范围：50-600μg/L

7、检测速度：每样≤180秒

8、电源电压：A.C 220±20V

9、运行环境：温度：10-30°C；相对湿度：≤85%

**10、设备配置：**

|  |  |
| --- | --- |
| **物料名称** | **数量** |
| 仪器主机 | 壹台 |
| 电源线 | 壹根 |
| 数据线 | 壹根 |
| RS232转换线 | 壹根 |
| 软件存储U盘 | 壹个 |
| 说明书 | 壹份 |
| 合格证 | 壹张 |
| 【加配】1毫升移液器 | 壹支 |

**包2 体位垫 预算43000元**

1、材质由高分子凝胶构成，有良好的柔软性和减震抗压性，同人体组织相似，有良好的组织相容性，最大限度面褥疮的形成；

2、能透过X线等放射线，CT检查及放射治疗时均可使用，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-10至+50℃。

3、材质不含硅胶，乳胶和任何塑化剂，无污染，对人体无不良反应，本身不支持细菌生长。

4、易清洗，消毒方便，可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。

5、具体规格参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **尺寸** | **数量** | **用 途** |
| 俯卧位头垫 | 23\*20\*11.5cm | 2 | 手术时用于有面部支撑保护，方便使全麻插管，保持呼吸通畅。 |
| 俯卧位垫 | 63\*46\*15cm | 1 | 为俯卧位手术提供保护的专用垫，减轻胸部压力，维持良好的呼吸循环功能，适用于颈腰椎手术。 |
| 凹形体位垫 | 60\*15\*4cm | 4 | 用于俯卧位手术时的膝部保护，也可用于上臂支持保护 |
| 通用方垫 | 30\*20\*1.5cm | 4 | 配合手术床支架使用，保护皮肤避免压疮形成和神经损伤，用于截石位手术时腘窝保护，侧卧位手术时肩髋部保护。 |
| 75\*30\*1.5cm | 4 |

**包3 铅衣 铅帽 数量：各5个 预算 48000元**

1. 材质柔软、舒适度佳，为进口材质。
2. 射线防护当量≥0.5mmpb，提供检测报告。
3. 提供南京市场销售最低价合同。
4. 款式：短袖搭肩，分本、连体，多种颜色可选。
5. 尺寸根据临床需求量身定做。
6. 提供样品。

**包4 胸腔镜器械 预算：43000元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 备注 |
| 电钩（弯头） | 1 | 265mm | 材质要求为不锈钢，表面粗糙度Ra≤0.4μm，表面光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。 |
| 胸腔组织钳（肺叶钳） | 1 | 340mm | 材质要求为630，杆经为8mm，钳头最大张开度为40︒～50︒,表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子唇齿清晰，两锁齿牙端部相距3mm～相交4mm时，唇头齿端部应吻合，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。 |
| 胸腔组织钳（艾力士钳） | 1 | 340mm | 材质要求为630，杆经为8mm，钳头最大张开度为40︒～50︒,表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子唇齿清晰，两锁齿牙端部相距3mm～相交4mm时，唇头齿端部应吻合，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。 |
| 三角肺叶钳（小头钳） | 1 | 340mm | 材质要求为630，杆经为8mm，钳头最大张开度为40︒～50︒,表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子唇齿清晰，两锁齿牙端部相距3mm～相交4mm时，唇头齿端部应吻合，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。 |
| 胸腔组织钳（直角钳） | 1 | 340mm | 材质要求为630，杆经为8mm，钳头最大张开度为40︒～50︒,表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子唇齿清晰，两锁齿牙端部相距3mm～相交4mm时，唇头齿端部应吻合，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。 |
| 冲洗器（双弯） | 1 | 360mm | 材质要求为不锈钢，表面粗糙度Ra≤0.4μm，表面光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。 |

**第三部分 商务**

1. **服务要求：**

**1、质保要求：**

自验收合格之日起，供应商提供不少于1年的免费质保维护，详见各招标文件要求。所有的设备在保修期内必须按要求响应，对于无法维修的设备必须进行免费更换；保修期外维修只收取配件费。

**2、售后服务：**

厂家接到报修电话第一时间电话指导,不能解决问题应4小时内赶到现场。如时间长不能解决,应提供备用机。

**3、培训：**

厂家工程师对采购人进行使用培训，同时提供中文说明书、操作规程、保养要求2份（科室层面、工程师层面）。

**（二）交货要求：**

**1、到货时间：**

自合同签订后15天内到货,涉及工程项目,按工程进度,提前15天通知。

**2、交货地点：**

供应商负责将货物运到**采购人指定地点**，由供应商负责办理运输等，费用由供应商承担。

**（三）验收要求：**

（1）供应商交付的货物应当完全符合谈判文件和合同所规定的技术和参数要求。

（2）货物验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及外观是否完好等方面。

**（四）付款条件：**

安装验收合格后付90%，余款10%1年后付清。

**本章所有要求供应商必须在响应文件中进行逐项应答，其中打“\*”内容及商务部分要求为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效文件。**